BAG/05/2019/PN zmodyfikowany zał. nr 5b

**Opis parametrów oferowanego samochodu klasy średniej D sedan lub liftback**

**zaoferowanego w II części przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis**  | **Wymagania**  | **Parametry oferowanego samochodu\*** |
| 1. | Typ nadwozia | * Sedan lub Liftback
 |  |
| 2. | Napęd  | * 4x4
 |  |
| 3. | Skrzynia biegów | * Automatyczna siedmiobiegowa dwusprzęgłowa
 |  |
| 4. | Moc silnika | * Minimum 245 KM
 | zgodnie z oświadczeniem wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3b do SIWZ\*\* |
| 5. | Rozstaw osi (mm) | * Minimum *2786* mm
 |  |
| 6. | Standardowa pojemność bagażnika standard VDA (litry) | * Minimum 400 litrów
 | zgodnie z oświadczeniem wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3b do SIWZ\*\* |
| 7. | Kolor  | * nadwozie w kolorze czarnym metalizowanym lub perłowym
* klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
 |  |
| 8. | Tapicerka | * typu Alcantra w kolorze czarnym lub ciemnoszarym
 |  |
| 9. | Felgi | * aluminiowe o średnicy 17
 |  |
| 10. | Poduszki powietrzne | Minimum 4 poduszki i dwie kurtyny powietrzne:* czołowa poduszka powietrzna kierowcy
* czołowa poduszka powietrzna pasażera
* boczne poduszki powietrzne dla pasażerów pierwszego rzędu siedzeń,
* kurtyny powietrzne dla pasażerów pierwszego rzędu siedzeń,
* kurtyny powietrzne dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń
 |  |
| 11. | Układ jezdny -bezpieczeństwo | * elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
* kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
* tempomat
* czujniki parkowania przód
* czujniki parkowania tył
* system kontroli ciśnienia w oponach
 |  |
| 12. | Centralny zamek | * sterowany pilotem
* autoalarm
 |  |
| 13. | Widoczność i oświetlenie | * światła do jazdy dziennej typu LED
* przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
* funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych
* spryskiwacze reflektorów przednich
* lampki do czytania z przodu i z tyłu
* oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
* czujnik deszczu
* funkcja wykrywania martwego pola w lusterkach
 |  |
| 13a. | Widoczność i oświetlenie | * przednie reflektory biksenonowe lub przednie reflektory w technologii LED
 | zgodnie z oświadczeniem wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3b do SIWZ\*\* |
| 14. | Szyby, lusterka | * elektrycznie podnoszone szyby przednie
* elektrycznie podnoszone szyby tylne
* elektrycznie sterowane, automatycznie składane i podgrzewane lusterka boczne
* podgrzewana przednia szyba
 |  |
| 15. | Wyposażenie w zakresie funkcjonalności oraz komfortu | * klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
* immobiliser
* komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem
* nawigacja z mapą Europy
* elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją pamięci
* elektrycznie sterowany fotel pasażera
* elektrycznie sterowana regulacja odcinka lędźwiowego w przednich fotelach
* oparcie tylnej kanapy składane z podłokietnikiem i przejściem do przestrzeni bagażnika
* system kontroli ciśnienia w oponach
* podgrzewane fotele przednie
* podgrzewane miejsca tylnej kanapy
* podłokietnik z przodu
* zestaw siatek w bagażniku
* roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby i rolety szyb tylnych bocznych
* gniazdo 230V

dodatkowe porty USB w tylnej części podłokietnika lub *dodatkowe porty USB dla tylnych siedzeń znajdujące się poza tylną częścią podłokietnika** koło zapasowe dojazdowe *lub pełnowymiarowe koło zapasowe*
* radio z gniazdem USB, SD, MP3
* elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
* zestaw bezpieczeństwa (kamizelka, trójkąt i apteczka)
* wielofunkcyjna skórzana kierownica trójramienna
 |  |
| 16. | Gwarancja mechaniczna  |  min. 24 miesiące |  |
| 17. | Gwarancja na lakier  |  min. 36 miesięcy |  |
| 18. | Gwarancja na perforację nadwozia |  min. 144 miesiące |  |
| 19. | Maksymalne średnie spalanie (WLTP) | 9,2 l/100km |  |
| 20. | Maksymalna średnia emisja CO2 (WLTP) | 208 g/ km |  |
| 21. | Norma emisji spalin zgodna z obowiązującymi przepisami | EURO 6 lub EURO 6.2 |  |
| 22.  | Rodzaj paliwa | benzyna |  |

................................................. ........................................................................

 (miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz czytelny podpis uprawnionego

 przedstawiciela wykonawcy)

\* w kolumnie *parametry* *oferowanego samochodu* należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr oferowanego sprzętu

\*\* szare pola nie podlegają wypełnieniu – pola te stanowią kryterium oceny ofert, w związku z powyższym dane te podane zostają przez wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3b do SIWZ